附件：北斗智能语音VHF集控系统技术参数

（一）系统主要建设内容

1、在长江干线黄石段水域部署1套北斗智能语音VHF集控系统，在黄石海事局操作终端（自行提供）上部署北斗智能语音VHF集控平台，并配备麦克风、音响、PTT控制器。

2、基站站点选址黄石海事局辖区。
（二）VHF通信控制中心

北斗智能语音VHF集控平台，该系统应具有可靠性、可扩展性和可维护性，满足不同系统对接整合、兼容应用和可持续发展的需要。平台各层级所有数据格式和接口按标准设计，系统的软件均采用模块化设计，模块间的数据传输均采用标准的传输协议，任何一个模块的升级都不影响到其它模块的正常使用。

（三） VHF通信基站

1、北斗智能语音VHF集控终端

主要技术参数

	序号
	类别
	名称
	规格及参数

	1
	VHF基站设备
	北斗智能语音VHF集控终端
	技术参数：频率156-174MHZ，发射输出功率5-50W，接收灵敏度≤0.25μV

	
	
	VHF天线及馈线
	天线频率156-174MHZ，馈线规格SYWV-50-9

	2
	VHF集控平台设备购置
	麦克风、音响、PTT控制器
	定制


2、基站设备配置

建设6个基站，每个基站配备2台VHF集控终端，2副VHF天馈系统线，馈线长度不少于30M，并通过专线进行信号传输。
控制中心配置如表所示：

	序号
	服务名称
	规格

	1
	VHF集控平台设备
	麦克风、音响、PTT控制器（12套）

	2
	平台服务
	服务器安装，VHF集控系统解析服务及7个基站接入服务


（四）配置要求
1、每个基站内配置2套北斗智能语音VHF集控终端，主要负责6频道和10频道的监听和播发。

2、北斗智能语音VHF集控终端内置ANT接口，可直接接入VHF天馈线系统；内置220V电源输入接口，并可提供直流电源接口；内置以太网口和4G接口，本方案通过有线专网与控制中心服务器进行通信。

