
船载AIS设备使用维护指南

一、总则
（一）总体目标
指导督促航运企业落实主体责任、船舶落实日常管理责任，参照本指南规范使用维护船舶船载AIS设备，保证船载AIS设备正常运行，为规范辖区水上无线电通信秩序提供有力支撑。

（二）适用范围
本指南适用于长江干线航行的中国籍船舶按规定配备的A级或B级船载AIS设备使用和维护。

（三）法规依据
《中华人民共和国海上交通安全法》；

《中华人民共和国内河交通安全管理条例》；

《国内航行海船法定检验技术规则》（2020）及其修改通报；

《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及其修改通报；

《国内航行船舶船载B级自动识别系统（AIS）设备（CSTDMA）技术要求（暂行）》；

《船舶自动识别系统（AIS）营运检验指南》（2025）；

《船舶自动识别系统（AIS）B级设备检验实施指南》（2025）；

《营运船舶船载AIS设备检查指南》（2025）。

（四）术语及定义
船载AIS设备：安装于船舶上的船舶自动识别系统（Automatic Identification System，简称AIS）设备，分为 A 级、B 级，可向外部播发本船信息并接收周边船舶 AIS 信息，支持显示船舶动态、静态信息。

三峡过闸设备：具备三峡、葛洲坝两座船闸过闸远程申报功能的船载AIS设备。

MMSI：水上移动通信业务标识码（Maritime Mobile Service Identity，简称 MMSI），俗称九位码，是船舶无线电通信唯一识别码。
GNSS天线：全球导航卫星系统（Global Navigation Satellite System，简称 GNSS）天线，用于接收导航卫星射频信号，作为 AIS 设备配套定位天线。

二、职责分工
（一）航运企业
建立完善AIS设备运维管理制度，常态化开展所属船舶AIS设备在线情况抽查，并及时做好异常情况处置；定期核查无线电证书有效性、AIS设备使用维护的规范性并组织开展船员专项培训；督促指导船舶落实日常维护、隐患排查与自查整改，统筹防范AIS设备异常引发的安全风险。

（二）船舶
船长及驾驶员熟练掌握AIS设备管理、使用及维护相关要求，规范操作设备，保证AIS设备在船舶航行、停泊及作业期间24小时不间断正常运行。负责AIS设备终端、天线、馈线、电源系统的定期维护、测试、隐患排查与简易故障处置，对接设备供应商解决无法自行处置的设备故障，保障设备软硬件工况完好。

三、使用维护要点
（一）设备配备
船舶依规配置A级或B级船载AIS设备，每艘船舶仅允许配备并安装1台AIS，当同时配备三峡过闸设备的，应确保只发出1个AIS信号。

（二）设备使用培训
航运企业和船舶依据海事管理机构有关AIS设备的管理规定，定期组织AIS设备管理人员、驾驶员及其他相关船员开展培训学习，并纳入航运企业及船舶年度或专项培训计划。培训内容参照本指南附件1《船载AIS设备应知应会》，培训频次每年不少于1次。当AIS设备管理人员、驾驶员发生变动，及时对相关人员开展培训。

（三）证书管理
1. 证书和设备一致性
船舶配置的AIS设备MMSI、型号、发射功率等信息与其船舶电台执照、AIS标识码证书等无线电证书记载一致。

2. 证书有效性保持
船舶无线电台执照有效期为3年，临近有效期的及时申请换发。船舶所有人、船舶名称及船籍港发生变更的，及时向海事管理机构申请旧证书注销（船舶电台执照及AIS 标识码证书）和新证书核发。设备型号发生改变的，及时向海事管理机构申请证书变更。证书损坏或遗失的，及时向海事管理机构申请证书补发。船舶拆解或者灭失的，及时向海事管理机构申请证书注销。

（四）设备安装
AIS设备组成包括设备终端、AIS天线、GNSS天线、AIS馈线、设备电源。负责日常管理船载AIS设备的船员应熟练掌握相关组成部分的作用及安装要求。

1. 设备终端
设备终端固定安装在船员方便查看、操作的位置，处于干燥、通风的环境中，且避免阳光直射显示屏。

2. AIS天线及GNSS天线
AIS天线固定垂直安装在船舶高处，尽可能在水平360°内无连续障碍物，在水平方向距离导体结构（金属物体）2m以上，距离雷达等大功率发射源3m以上；与甚高频电话天线布置采用垂直分列安装的，垂直方向间隔至少2.8m，水平方向安装的，水平方向间隔至少10m，若因船舶结构限制无法满足的，尽可能远离。

GNSS天线垂直朝上固定安装在船舶高处，水平360°、仰角5°～90°无连续遮挡，且远离大功率发射源。

3. AIS馈线
AIS馈线敷设与电源线缆互相错开，不得改装和拼接，并保证与AIS天线、设备终端的接口连接紧固、不松动，使用防水胶布在接口处缠绕，保证其风雨密闭性。

4. 设备电源
船载AIS设备主电源通过稳压电源供电，输入电压范围与设备铭牌标注一致。A级船载AIS设备除主电源供电外，另应配备备用电源，且能自动切换，保证主电源失电时设备持续工作。

5. 设备静态信息固化
准确设置船舶的静态信息（静态参数），包括船名、MMSI、呼号（如有）、船型、GNSS天线在船上的位置A（距船首）、B（距船尾）、C（距左舷）、D（距右舷）。船舶更换AIS设备、船名更换等导致以上船舶静态信息发生变更的，及时联系设备供应商更新设置。

（五）日常使用
船长和负责日常管理、使用AIS设备的船员熟练掌握本指南内容，规范操作设备。船舶航行、停泊及作业期间，保持AIS设备24小时不间断运行，不得无故关闭，因维修、检测等需要关闭的，按规定报告船舶所在水域的海事管理机构并在航行（海）日志上做好记录。

1. 航行参数信息维护
驾驶员开航前在AIS设备终端上正确设置航行参数（航行状态信息），包含船舶吃水（最大吃水）、航行状态、目的地、预计抵达时间等，设置后确认发送；上述参数发生变化后及时更新。  

2. 信息收发
驾驶员使用AIS设备进行中文短信息的编辑发送以及查看收到的安全信息，并做好相应处置。禁止使用AIS设备向周围船舶发送与航行安全无关的中文短信息。

（六）设备维护
船长和负责日常AIS设备管理的船员定期开展船载AIS设备维护保养、功能测试、软件更新、隐患排查等工作，相关工作每季度至少开展1次并做好记录，确保AIS设备处于正常工作状态。
1. 设备维护保养
检查并清洁AIS设备终端，外观保持干燥整洁，确认其外壳、接口无损坏，屏幕显示正常。检查天线线缆状态，及时修复更换破损老化线缆，整改拼接和改装的线缆接口。检查确认AIS天线与GNSS天线安装位置正确且固定，及时更换外观锈蚀破损或外皮剥落的天线，修复风雨密不佳的天线接口。
2. 功能测试及软件更新
对AIS设备相关功能进行测试，对相关软件及数据及时更新，确保处于正常工作状态。检查电子海图显示功能，检查定位收星状态，确保能正常显示周边船舶AIS信息（包含中文船名），本船信息在长江e＋、海事通等APP及周边船舶正确显示。对设备电源进行切换测试，如主电源断电时能否自动切换至备用电源。定期联网检查AIS设备的系统软件版本更新情况，及时进行软件和海图数据、中文船名库（如有）等更新。

3. 设备隐患排查
航运企业和船舶在落实日常维护保养及功能测试的基础上，参照本指南附件2《船载AIS设备隐患排查及自查表》组织开展AIS设备隐患排查，设备管理人员为隐患整改责任人。
4. 故障判断及处置
设备管理人员及驾驶员能识别判断AIS设备故障并及时处置，确认无法自行处置的，及时联系设备供应商解决。当发生设备定位失效、AIS收发信号故障等导致AIS设备无法正常显示情况的，及时向船舶所在水域的海事管理机构及所属航运企业报告，在航行（海）日志上做好相关记录。

（七）设备更换
船舶更换AIS设备时，必须拆除原有的AIS设备（包括AIS设备终端、AIS天线、GNSS天线、AIS馈线等）。船舶拆解报废时，向船籍港海事管理机构申请办理船舶MMSI注销，并将AIS设备销毁或将其内置信息恢复出厂设置。

四、其他
本指南与法律法规、规章、强制性国家标准以及上级文件不一致的，从其规定。

附件：1.《船载AIS设备应知应会》

2.《船载AIS设备隐患排查及自查表》



